### 零配置

本部分介绍 Atheros 客户端实用程序 (ACU) 与 Windows XP 无线配置服务 (WZCS) 的操作。

#### 无线网络配置

Windows WZCS 是一项以极大的动态方式管理无线连接的服务。 此时只有最少限度的连接信息必须进行标识和配置。

要在 Windows XP 上设置“零配置”，请执行下列操作：

1. 在 Windows XP 中，打开无线网络配置属性对话框。
2. 选择复选框使用 Windows 配置我的无线网络设置以设置“零配置”。

选中此复选框后，Windows XP 将控制所有配置文件的下列设置：

- SSID
- 安全密钥
- Ad hoc 设置

注意：Windows XP 将控制所有配置文件的上述设置。因此，在使用 Windows 零配置时，用户将无法用其他设置创建新的配置文件（举例而言）。

“零配置”设置将取代所有的配置文件，甚至当您选择其他选项时也是如此。 但是，在设置零配置的情况下，ACU 仍将控制下列设置：

- 电源设置
- 主动/被动扫描（适用时）
- 传输功率
- 无线波段
- 短/长报文前导码 (802.11b)

在使用零配置的情况下，当您试图通过 ACU 的“配置文件管理”选项卡创建或编辑配置文件时，ACU 上会显示一条弹出消息。

要在 Windows XP 上关闭“零配置”，请执行下列操作：

1. 在 Windows XP 中，打开无线网络配置属性对话框。
2. 清除使用 Windows 配置我的无线网络设置的复选框以设置“零配置”。

清除此复选框后，所有配置文件的设置都将受配置文件控制，其设置途径是利用 ACU 的“配置文件管理”选项卡。