### Utilisation de la sécurité EAP-TTLS

Pour utiliser la sécurité EAP dans Atheros Client Utility, ouvrez l'onglet Sécurité dans la fenêtre Gestion des profils.

1. Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option WPA/WPA2.
   OU : Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option 802.1x.
2. Sélectionnez EAP-TTLS dans le menu déroulant.

Activation de la sécurité EAP-TTLS :

Pour utiliser la sécurité EAP-TTLS, les certificats EAP-TTLS doivent déjà être téléchargés sur l'ordinateur. Consultez votre responsable informatique pour en savoir plus à ce sujet.

1. Si la sécurité EAP-TTLS est prise en charge, sélectionnez EAP-TTLS dans le menu déroulant situé à droite, puis cliquez sur le bouton Configurer.
2. Sélectionnez le certificat approprié dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK.
3. Entrez un nom d'utilisateur pour l'authentification EAP:

> - Cochez la case Utiliser le nom d'utilisateur Windows pour utiliser le nom d'utilisateur Windows comme nom d'utilisateur EAP.
> - OU : Entrez un nom d'utilisateur EAP dans le champ Nom d'utilisateur pour utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe distincts avant de démarrer le processus d'authentification EAP.

4. Cliquez sur Paramètres, puis:

> - Laissez le champ Nom de serveur vide pour que le client accepte un certificat provenant de n'importe quel serveur, à condition que le certificat soit signé par l'autorité indiquée dans la liste déroulante Autorités de confiance. (recommandé)
> - Entrez le nom de domaine du serveur depuis lequel le client acceptera un certificat.
> - Changez le nom de connexion, si nécessaire.

5. Cliquez sur OK.
6. Activez le profil.