### Extra beveiligingsfuncties

Met deze beveiligingsfuncties voorkomt u aanvallen op WEP-sleutels van een draadloos netwerk. De draadloze adapter ondersteunt automatisch deze functies, maar deze functies moeten op het toegangspunt zijn ingeschakeld.

Integriteitscontrole bericht (MIC)

Met MIC worden bitflip-aanvallen op gecodeerde pakketten afgeweerd. Bij een bitflip-aanval, wordt een gecodeerd bericht onderschept, gewijzigd en opnieuw verzonden. De ontvanger accepteert het bericht dan als echt. Met MIC wordt een aantal bytes aan elk pakket toegevoegd om het pakket te beveiligen tegen veranderingen.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

Met deze functie voorkomt u aanvallen op WEP waarbij iemand een gecodeerd pakket onderschept en de initialisatievector (IV) gebruikt om de WEP-sleutel te decoderen. Met TKIP wordt de voorspelbaarheid verwijderd om unicast- en broadcast-WEP-sleutels te beveiligen.

Broadcastsleutels afwisselen

EAP-verificatie biedt dynamische unicast-WEP-sleutels voor draadloze adapters, maar gebruikt statische broadcastsleutels. Bij het afwisselen van broadcast-WEP-sleutels, biedt het toegangspunt een dynamische broadcast-WEP-sleutel en wijzigt deze sleutel regelmatig.