### 미리 공유한 암호화 키

- 정의하기
- 덮어쓰기
- 사용 안함

정의하기 미리 공유한 암호화 키:

1. 보안 탭에서 미리 공유한 키(정적 WEP) 라디오 단추를 누릅니다.
2. 구성 단추를 누릅니다.

3. 미리 공유한 키 정의 대화 상자의 필드에 입력합니다:

키 입력 | 16진수(0-9, A-F) 또는 ASCII 텍스트(공백을 제외한 모든 키보드 문자)로 암호화 키의 입력 방법을 결정합니다.
암호화 키 | 사용한 기본 암호화 키를 선택합니다. 해당 필드가 입력된 제1, 제2, 제3, 제4 공유 키만 선택할 수 있습니다.
WEP 키 (1-4) | 네트워크 구성 보안을 위해 공유한 암호화 키 세트를 정의합니다. 공유 키를 이용한 보안을 사용하려면 최소 하나 이상의 공유 키 필드가 입력되어야 합니다. 라디오 단추를 눌러 키를 기본 암호화 키로 설정합니다.
WEP 키 크기 | 각 암호화 키의 크기를 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다. 64비트(16진수 10자리 또는 ASCII 문자 5자리 입력) 128비트(16진수 26자리 또는 ASCII 문자 13자리 입력) 152비트(16진수 32자리 또는 ASCII 문자 16자리 입력)

4. 확인을 누르면 변경 사항이 적용됩니다.

## 덮어쓰기 기존 정적 WEP 키

1. 보안 탭에서 미리 공유한 키(정적 WEP) 라디오 단추를 누릅니다.
2. 구성을 누릅니다.
3. 보안상의 이유로 기존 정적 WEP 키가 모두 별표로 창에 표시됩니다. 기존 정적 WEP 키 필드를 눌러 덮어씁니다.
4. 해당 필드의 별표를 삭제합니다.
5. 새로운 키를 입력합니다.
6. 전송 키 왼쪽에 있는 span class="style7">전송 키 단추를 눌러 이 키가 패킷 전송을 위해 선택되도록 합니다.
7. 확인을 누릅니다.

## 사용 안함 정적 WEP

- 특정 프로필에 정적 WEP를 사용하지 않으려는 경우, 프로필 관리 탭의 기타 보안 옵션을 선택하면 정적 WEP가 자동으로 해제됩니다.
  또는 보안 탭에서 없음을 선택하여 보안을 해제하고 확인을 누릅니다(권장되지 않음).