### Ключи шифрования совместного доступа

- Назначение
- Перезапись
- Отключение

Назначение ключей шифрования совместного доступа:

1. Нажмите кнопку с зависимой фиксацией Ключ совместного доступа (статическое WEP-шифрование) на вкладке Защита.
2. Нажмите кнопку Настроить.

3. Заполните поля диалогового окна «Определение ключей совместного доступа»:

Ввод ключа | Определение способа ввода ключа шифрования: шестнадцатеричный (0-9, A-F) или текстовые символы ASCII (все символы клавиатуры, кроме пробела).
Ключи шифрования | Выбор ключей шифрования, применяемых по умолчанию. В качестве ключей совместного доступа допустимо применять только первый, второй, третий или четвертый ключи после заполнения соответствующих полей.
Ключи WEP (1-4) | Определение ключей шифрования совместного доступа при настройке сетевой защиты. Чтобы использовать ключ совместного доступа, необходимо заполнить хотя бы одно из соответствующих полей. Нажатием на кнопку с зависимой фиксацией тот или иной ключ шифрования назначается применяемым по умолчанию.
Длина ключа WEP | Определение размера каждого из ключей шифрования. Возможные варианты: 64-разрядный ключ (введите 10 шестнадцатеричных цифровых символов и 5 алфавитных символов ASCII) 128-разрядный ключ (введите 26 шестнадцатеричных цифровых символов и 13 алфавитных символов ASCII) 152-разрядный ключ (введите 32 шестнадцатеричных цифровых символов и 16 алфавитных символов ASCII)

4. Для активации внесенных изменений нажмите OK.

## Перезапись существующего статического WEP-ключа

1. Нажмите кнопку с зависимой фиксацией Ключ совместного доступа на вкладке Защита.
2. Нажмите кнопку Настроить.
3. В целях безопасности все уже существующие статические WEP-ключи обозначаются в окне звездочками. Чтобы перезаписать существующий статический WEP-ключ, щелкните соответствующее поле.
4. Удалите в поле звездочки.
5. Введите новый ключ.
6. Для передачи ключа в виде пакета данных необходимо нажать кнопку Передача ключа, расположенную слева от поля с избранным ключом.
7. Нажмите OK.

## Отключение статического WEP-шифрования

- Чтобы отключить статическое WEP-шифрование в определенной схеме, выберите любой другой режим защиты на вкладке «Управление схемами». Статическое WEP-шифрование будет автоматически отключено.
  ИЛИ: Для отключения защиты выберите параметр Нет на вкладке «Защита» и нажмите OK (не рекомендуется).