### Systemkrav

> Ud over de dele, der følger med klientadapteren, har du behov for følgende dele for at kunne installere og bruge adapteren:

> - En computer, der kører Windows 2000 eller XP operativsystemet og som er udstyret med en 32-bit Cardbus-plads eller en tom PCI-udvidelsesport
> - Service Pack 1 til Windows XP (anbefales)
> - 20 MB fri plads på harddisken (minimum)
> - 128 MB RAM eller mere (anbefales)
> - Værktøj, så du kan afmontere computerens dæksel og støvafdækningen over udvidelsesporten og til at montere antennebasen
> - Certifikatautoritet (CA) og brugercertifikater til EAP-TLS-godkendelse eller CA-certifikat til PEAP-godkendelse
> - Hvis det trådløse netværk benytter EAP-TLS- eller PEAP-godkendelse, Certifikatautoritet (CA) og brugercertifikater til EAP-TLS-godkendelse eller CA-certifikat til PEAP-godkendelse
> - Hvis det trådløse netværk benytter PEAP (EAP-GTC)-godkendelse med en engangsadgangskode (OTP) brugerdatabase, skal du have en hardwaretokenenhed og din hardware- eller softwaretokenadgangskode.

> Nedenstående oplysninger, som du får hos din systemadministrator:

> - Det logiske navn på din arbejdsstation (også kendt som klientnavn)
> - De protokoller, der er nødvendige for at forbinde til klientadapteren, som f.eks. TCP/IP
> - Service set identifier (SSID) til RF-netværket (skelner mellem store og små bogstaver)
> - Hvis netværkets opsætning ikke omfatter en DHCP-server, IP-adresse, undernetmaske og standardgatewayadresse på computeren
> - WEP-nøglerne (wired equivalent privacy) til adgangspunkterne, som klientadapteren skal kommunikere med hvis det trådløse netværk benytter statisk WEP til sikkerhed
> - Brugernavn og adgangskode til din netværkskonto