### Otomatik Profil Seçimi Yönetimi

Otomatik seçim özelliğine profil dahil edilmesi sayesinde kablosuz bağdaştırıcısı profil listesinden otomatik profili seçebilir ve bu profili kullanarak ağa bağlanabilir.

Otomatik profil seçimine profil dahil edilmesi:

1. Profil Yönetimi sekmesinde Profilleri Sırala düğmesini tıklayın.
2. Oluşturulan tüm profillerin Kullanılabilir Profiller kutusunda listelendiği Otomatik Profil Seçimi Yönetimi penceresi belirir.
3. Otomatik profil seçimine eklemek istediğiniz profilleri vurgulayın, sonra da Ekle'yi tıklayın. Profiller Otomatik Seçilen Profiller kutusunda belirir.

Otomatik seçilen profilleri sıralama:

1. Otomatik Seçilen Profiller kutusunda istediğiniz profili vurgulayın.
2. Yukarı taşı, Aşağı taşı veya Kaldır seçeneklerinden istediğinizi tıklayın.

> Otomatik Seçilen Profiller kutusundaki birinci profil en yüksek, sonuncu profil ise en düşük önceliğe sahiptir.

3. Tamam'ı tıklayın.
4. Otomatik Seçilen Profiller kutusunu işaretleyin.
5. Değiştirilen yapılandırma dosyasını kaydedin.

   Profil Yönetimi sekmesinde Otomatik Profil Seçimi kutusunu işaretleyerek profil seçimini etkinleştirdiğinizde, istemci bağdaştırıcısı kullanılabilir ağları taramaya başlar. Ağa bağlanmak için en yüksek önceliğe ve bulunan ağların biriyle aynı SSID'ye sahip olan profil kullanılır. Bağlantı başarısız olursa, istemci bağdaştırıcısı SSID ile eşleşen sonraki en yüksek önceliğe sahip profili dener ve işlem bu şekilde devam eder.

Otomatik profil seçimi etkinleştirildiğinde, kablosuz bağdaştırıcısı kullanılabilir ağları tarar. Ağa bağlanmak için en yüksek önceliğe ve bulunan ağdakiyle aynı SSID'ye sahip olan profil kullanılır. Başarısız bağlantılarda, istemci bağdaştırıcısı sonraki en yüksek önceliğe sahip profili dener.