### Taskleistensymbol

Das Taskleistensymbol befindet sich unten auf dem Bildschirm. Es zeigt die Empfangsstärke mithilfe von Farben und der Anzeige der Empfangsstärke (Received Signal Strength Indication, RSSI) an.

Platzieren Sie den Cursor über dem Taskleistensymbol, um den Namen und die Verknüpfung des aktuellen Konfigurationsprofils sowie die Übertragungs- und Empfangsgeschwindigkeit, den Namen des drahtlosen Adapters und die IP-Adresse anzuzeigen.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol klicken, werden folgende Optionen angezeigt:

Hilfe | Öffnet die Online-Hilfe.
Atheros-Clienthilfsprogramm öffnen | Startet das Atheros-Clienthilfsprogramm (ACU). Verwenden Sie das ACU, um das Profil zu konfigurieren oder Status- und Statistikinformationen anzuzeigen.
Client-verwalteter Test | Führen Sie das Client-verwaltete Testprogramm aus.
Einstellungen | Legt die Startoptionen und die Menüoptionen für das ACU fest. Legen Sie fest, ob das Programm automatisch mit Windows gestartet wird, und aktivieren Sie die Menüelemente, die im Popup-Menü angezeigt werden sollen.
Aktivieren/Deaktivieren des Funks | Aktiviert oder deaktiviert das HF-Signal.
Manuelle LEAP-Anmeldung | Melden Sie sich manuell bei LEAP an, wenn LEAP auf die manuelle Abfrage des Benutzernamens und des Kennworts bei jeder Anmeldung eingestellt ist.
Erneut authentifizieren | Authentifiziert den Zugriffspunkt erneut.
Profil wählen | Klicken Sie auf den Namen eines Konfigurationsprofils, um zu diesem Profil zu wechseln. Wenn für eine Verbindung kein Konfigurationsprofil vorhanden ist, muss zunächst ein Profil hinzugefügt werden.
Verbindungsstatus anzeigen | Zeigt das Fenster „Verbindungsstatus“ an. Dieses Fenster zeigt Informationen über die Verbindung an:
Aktives Profil | Zeigt den Namen des aktiven Konfigurationsprofils an.
Automatische Profilauswahl | Zeigt an, ob die automatische Profilauswahl aktiviert ist.
Verbindungsstatus | Zeigt an, ob der Adapter mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.
Verbindungsqualität | Zeigt die Qualität der Verbindung an.
SSID | Zeigt die SSID des verknüpften Netzwerks an.
Zugriffspunktname | Zeigt den Namen des Zugriffpunkts an, mit dem der drahtlose Adapter verbunden ist.
Zugriffspunkt-IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Zugriffspunkts an, mit dem der drahtlose Adapter verbunden ist.
Aktuelle Empfangsrate | Zeigt die derzeitige Empfangsrate in Mbit/s an.
Aktuelle Übertragungsrate | Zeigt die derzeitige Übertragungsrate in Mbit/s an.
Clientadapter-IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des drahtlosen Adapters an.
Beenden | Beendet das Atheros-Clienthilfsprogramm.

Die Farben werden wie folgt definiert:

#### Farbe | #### Qualität | #### RSSI*
Grün | Ausgezeichnet | 20 dB +
Grün | Gut | 10-20 dB +
Gelb | Schlecht | 5-10 dB
Rot | Schlecht | < 5 dB
Grau | Keine Verbindung | Keine Verbindung

*Received signal strength indication (Anzeige der Empfangsstärke) RSSI. Angezeigt in dB oder Prozent.

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Taskleistensymbol im Menü Vorgang.