### Registerkarte „Diagnose“

Die Registerkarte „Diagnose“ des Atheros-Clienthilfsprogramms bietet Schaltflächen zum Abrufen von Empfangs- und Übertragungsstatistiken. Sie muss nicht konfiguriert werden.

Auf der Registerkarte „Diagnose“ werden die folgenden Empfangs- und Übertragungsdiagnosen für Frames aufgeführt, die der drahtlose Netzwerkadapter empfangen oder übertragen hat:

- Übertragene und empfangene Multicast-Pakete
- Übertragene und empfangene Broadcast-Pakete
- Übertragene und empfangene Unicast-Pakete
- Gesamtanzahl übertragener und empfangener Byte

Klicken Sie auf die Schaltfläche Adapterinformationen, um weitere allgemeine Informationen zum drahtlosen Netzwerkadapter und dem Treiber für die Netzwerktreiber-Schnittstellenspezifikation (Network Driver Interface Specification, NDIS) zu erhalten.

Klicken Sie auf der Registerkarte „Diagnose“ auf die Schaltfläche „Erweiterte Statistik“, um zudem statistische Empfangs- und Übertragungsinformationen zu den folgenden Empfangs- und Übertragungsdiagnosen für Frames anzuzeigen, die vom drahtlosen Netzwerkadapter empfangen oder übertragen wurden.

Übertragene Frames Korrekt übertragene Frames Erneut versuchte Frames Fallengelassene Frames Keine ACK-Frames ACK-Frames RTS-Frames CTS-Frames Keine CTS-Frames Erneut versuchte RTS-Frames Erneut versuchte Datenframes | Erhaltene Frames Korrekt erhaltene Frames Empfangene Beacons Mit Fehlern erhaltene Frames CRC-Fehler Verschlüsselungsfehler Doppelte Frames Zugriffspunktunstimmigkeiten Datenratenunstimmigkeiten Authentifizierungszeitüberschreitung Authentifizierungszurückweisungen: Die Anzahl der fehlgeschlagenen Zugriffspunktauthentifizierungen, die der drahtlose Netzwerkadapter empfangen hat Verbindungszeitüberschreitung Verbindungszurückweisungen: Die Anzahl der abgelehnten Zugriffspunktauthentifizierungen, die der drahtlose Netzwerkadapter empfangen hat Standard-MIC OK Standard-MIC-Fehler CKIP MIC OK CKIP MIC-Fehler