### Proceslinjeikon

Proceslinjeikonet vises nederst i skærmbilledet og viser signalstyrken ved hjælp af farver og den modtagne signalstyrkeangivelse (RSSI).

Hold markøren over proceslinjeikonet for at få vist det aktuelle konfigurationsprofilnavn og tilknytning, samt overfør og modtag hastighed og det trådløse adapternavn og IP-adresse.

Højreklik på proceslinjeikonet for at:

Åbne Hjælp | Åbne onlinehjælpen.
Åbne hjælpeprogrammet til Atheros Client | Åbne Hjælpeprogram til Atheros Client (ACU). Brug ACU til at konfigurere profilen eller vise oplysninger om status og statistik.
Klientstyret test | Kør hjælpeprogrammet til klientstyret test.
Åbne Indstillinger | Angive startindstillinger og menuindstillinger til ACU. Marker, om programmet skal starte automatisk, når Windows starter, og marker de menuelementer, som skal vises i genvejsmenuen.
Aktivere/deaktivere Radio | Aktiverer eller deaktiverer RF-signalet.
Foretage manuelt LEAP-login | Log på LEAP manuelt, hvis LEAP er indstillet til manuelt at bede om brugernavn og adgangskode ved hvert login.
Godkende igen | Godkend adgangspunktet igen.
Vælge profil | Klik på et konfigurationsprofilnavn for at skifte til det. Hvis der ikke findes en konfigurationsprofil til en forbindelse, skal du først tilføje en profil.
Vise forbindelsesstatus | Viser vinduet forbindelsesstatus. Dette vindue viser oplysninger om forbindelsen:
Aktiv profil | Viser navnet på den aktive konfigurationsprofil.
Auto-valg af profil | Viser om auto-valg af profil er aktiveret.
Forbindelsesstatus | Viser, om adapteren er sluttet til et trådløst netværk.
Linkkvalitet | Viser kvaliteten på linkforbindelsen.
SSID | Viser SSID'en for det tilknyttede netværk.
Adgangspunktnavn | Viser navnet på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilsluttet.
Adgangspunktets IP-adresse | Viser IP-adressen på det adgangspunkt, som den trådløse adapter er tilsluttet.
Aktuel modtagelseshastighed | Viser den aktuelle modtagelseshastighed i Mbps.
Aktuel overførselshastighed | Viser den aktuelle overførselshastighed i Mbps.
IP-adresse til klientadapter | Viser IP-adressen på den trådløse adapter.
Afslut | Afslutter hjælpeprogrammet Atheros Client.

Farverne er defineret på følgende måde:

#### Farve | #### Kvalitet | #### RSSI*
Grøn | Fremragende | 20 dB +
Grøn | God | 10-20 dB +
Gul | Dårlig | 5-10 dB
Rød | Dårlig | < 5 dB
Grå | Ingen forbindelse | Ingen forbindelse

*Angivelse af modtaget signalstyrke RSSI. Vist i dB eller procent.

Aktiver eller deaktiver proceslinjeikonet. i menuen Handling.