### 零設定

本節說明「Atheros 用戶端公用程式」(ACU)」和「Windows XP 無線設定服務」(WZCS) 的操作方式。

#### 無線網路設定

Windows WZCS 是一種使用動態方式管理無線網路連線的服務。它只需識別與設定少量的連線資訊即可。

若要設定 Windows XP 的零設定，請遵循下列步驟：

1. 在 Windows XP 中開啟「無線網路設定內容」對話方塊。
2. 選取「使用 Windows 來設定我的無線網路設定 」核取方塊來設定「零設定」。

選取這個核取方塊時，Windows XP 就會控制所有設定檔中的下列設定值：

- SSID
- 安全金鑰
- 臨機操作設定值

請注意，Windows XP 會控制所有設定檔中的以上設定值，因此例如使用者在使用「Windows 零設定」時，將無法使用不同的設定值建立新的設定檔。

「零設定」設定值會覆寫所有設定檔，即使您選取其他選項時也一樣。不過，在設定「零設定」時，ACU 仍會控制下列設定值：

- 電源設定
- 主動/被動掃瞄 (如果適用)
- 傳輸電源
- 無線頻寬
- 短/長前序編碼 (802.11b)

使用「零設定」時，當您嘗試從 ACU 的「設定檔管理」標籤中建立或編輯設定檔時，ACU 上會出現一個快顯訊息。

若要關閉 Windows XP 上的「零設定」，請遵循下列步驟：

1. 在 Windows XP 中開啟「無線網路設定內容」對話方塊。
2. 清除「使用 Windows 來設定我的無線網路設定」核取方塊來設定「零設定」。

清除這個核取方塊之後，所有設定檔的設定都會由設定檔所控制，而您可以在 ACU 的「設定檔管理」標籤中設定該設定檔。