### Tehtäväkuvake

Tehtäväkuvake näkyy näytön alalaidassa. Se osoittaa signaalin voimakkuuden väreinä sekä vastaanotetun signaalin voimakkuuden merkkinä (RSSI).

Näet nykyisen määritysprofiilin nimen ja yhteyden pitämällä hiiren osoitinta tehtäväaluekuvakkeen päällä. Lisäksi näet lähetys- ja vastaanottonopeudet sekä langattoman verkkokortin nimen ja IP-osoitteen.

Napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella voit käyttää seuraavia toimintoja:

Ohje | Avaa käytönaikainen ohje.
Avaa Atheros Client -apuohjelma | Käynnistä Atheros Client -apuohjelma (ACU). Atheros Client -apuohjelman avulla voit määrittää profiilin tai nähdä tila- ja tilastotiedot.
Client Managed Test | Käynnistä Client Managed Test apuohjelma.
Oletusarvot | Määritä ACU-ohjelman käynnistys- ja valikkovaihtoehdot. Valitse, käynnistyykö ohjelma automaattisesti Windowsin käynnistyessä, ja valitse ponnahdusvalikon sisältö.
Radio käytössä/ei käytössä | Ota käyttöön radio tai poista se käytöstä.
Manuaalinen LEAP-kirjaus | Tee LEAP-sisäänkirjaus manuaalisesti, jos LEAP on määritetty kysymään käyttäjätunnusta ja salasanaa jokaisella kirjauskerralla.
Uudelleentodennus | Todenna uudelleen yhteyspiste.
Valitse profiili | Voit vaihtaa tiettyyn määritysprofiiliin napsauttamalla sen nimeä. Jos yhteydelle ei ole määritysprofiilia, lisää profiili ensin.
Näytä yhteyden tila | Näytä Yhteyden tila -ikkuna. Tässä ikkunassa on tietoja yhteydestä:
Aktiivinen profiili | Tuo näyttöön aktiivisen määritysprofiilin.
Automaattinen profiilinvalinta | Näyttää, käytetäänkö automaattista profiilinvalintaa.
Yhteyden tila | Näyttää, onko verkkokortti yhdistetty langattomaan verkkoon.
Linkin laatu | Näyttää linkkiyhteyden laadun.
SSID | Tuo näkyviin verkon SSID-tunnuksen.
Yhteyspisteen nimi | Tuo näkyviin sen yhteyspisteen nimen, johon verkkokortti on yhteydessä.
Yhteyspisteen IP-osoite | Tuo näkyviin sen yhteyspisteen IP-osoitteen, johon verkkokortti on yhteydessä.
Nykyinen vastaanottonopeus | Näyttää tämänhetkisen siirtonopeuden. Yksikkö on Mbps.
Nykyinen lähetysnopeus | Näyttää tämänhetkisen siirtonopeuden. Yksikkö on Mbps.
Työaseman verkkokortin IP-osoite | Näyttää langattoman verkkokortin IP-osoitteen.
Lopeta. | Sulkee Atheros Client -apuohjelman.

Väreillä on seuraavat merkitykset:

#### Väri | #### Laatu | #### RSSI*
Vihreä | Erinomainen | 20 dB +
Vihreä | Hyvä | 10-20 dB +
Keltainen | Heikko | 5-10 dB
Punainen | Heikko | < 5 dB
Harmaasävy | Ei yhteyttä | Ei yhteyttä

* Näyttää vastaanottosignaalin voimakkuuden RSSI. Näkyy dB- tai prosenttilukuna.

Voit ottaa tehtäväkuvakkeen käyttöön tai poistaa sen käytöstä Toimi -valikossa.