### Styring af Auto-valg af profil

Hvis du inkluderer en profil i autovalgfunktionen, er det muligt for den trådløse adapter at vælge denne profil automatisk fra listen med profiler og bruge den til at oprette forbindelse til netværket.

Inkluder en profil i Auto-valg af profil:

1. På fanen Profilstyring skal du klikke på knappen Ordreprofiler.
2. Vinduet Styring af Auto-valg af profil vises med en liste over alle oprettede profiler i feltet Tilgængelige profiler.
3. Fremhæv de profiler, der skal tilføjes til auto-valg af profil, og klik derefter Tilføj. Profilerne vises i feltet Auto-valgte profiler.

Ordning af de auto-valgte profiler:

1. Fremhæv en profil i feltet Auto-valgte profiler.
2. Klik på Flyt op, Flyt ned eller Fjern alt efter behov.

> Den første profil i feltet Auto-valgte profiler har den højeste prioritet, og den sidste profil har den laveste prioritet.

3. Klik på OK.
4. Marker feltet Auto-vælg profiler.
5. Gem den ændrede konfigurationsfil.

   Når automatisk valg af profil er aktiveret ved at markere Auto-vælg profiler på fanen Profilstyring, scanner klientadapteren efter et tilgængeligt netværk. Profilen med den højeste prioritet og det samme SSID som et af de fundne netværk er den, som bruges til at oprette forbindelse til netværket. Hvis forbindelsen mislykkes, prøver klientadapteren profilen med den næsthøjeste prioritet, der stemmer overens med SSID'en osv.

Når auto-valg af profil er aktiveret, scanner den trådløse adapter efter tilgængelige netværk. Den højest prioriterede profil med samme SSID som et fundet netværk bruges til at oprette forbindelse til netværket. Hvis forbindelsen mislykkes, prøver klientadapteren med den næsthøjest prioriterede profil.