### Použití zabezpečení EAP-TTLS

Pro užití zabezpečení EAP v Nástroji klienta Atheros přejděte na záložku Zabezpečení v okně Správa profilů.

1. Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač WPA/WPA2.
   NEBO: Na záložce Zabezpečení vyberte přepínač 802.1x.
2. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost EAP-TTLS.

Povolení zabezpečení EAP-TTLS:

Chcete-li použít zabezpečení EAP-TTLS, musí být do počítače staženy certifikáty EAP-TTLS. Poraďte se se správcem IT.

1. Pokud je zabezpečení EAP-TTLS podporováno, vyberte z rozbalovacího seznamu vpravo možnost EAP-TTLS, pak klepněte na tlačítko Nastavit.
2. Vyberte příslušný certifikát z rozbalovacího seznamu a klepněte na OK.
3. Zadejte uživatelské jméno pro ověření EAP:

> - Zaškrtnete-li políčko Použít uživatelské jméno Windows, bude uživatelské jméno systému Windows použito i jako uživatelské jméno EAP.
> - NEBO: Chcete-li pro EAP použít jiné uživatelské jméno, zadejte je do pole Uživatelské jméno a spusťte proces ověření EAP.

4. Klepněte na Nastavení a:

> - Pokud má klient přijmout certifikát od libovolného serveru s certifikátem podepsaným autoritou uvedenou v rozbalovacím seznamu síťových certifikačních autorit, nechte název serveru nevyplněný. (Doporučeno.)
> - Zadejte název domény serveru, od nějž klient přijme certifikát.
> - Podle potřeby změňte přihlašovací jméno.

5. Klepněte na OK.
6. Aktivujte profil.