### Fanen Sikkerhed

Åbn fanen Sikkerhed i hjælpeprogrammet til Atheros Client ved at klikke på Ny eller Tilpas på fanen Profilstyring. Klik på fanen Sikkerhed i vinduet Profilstyring.

Rediger felterne på fanen Sikkerhed i Profilstyring for at konfigurere profilen. For at definere sikkerhedstilstanden skal du vælge alternativknappen for den ønskede sikkerhedstilstand. Sørg også for at redigere fanerne Generelt og Avanceret.

Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet Profil låst er markeret, kan profilen ikke fjernes eller redigeres. Adgangskodefelterne kan dog redigeres. Kontakt din systemadministrator.

Indstil sikkerhedsindstillinger | Typen af sikkerhedstilstand stationen bruger. Indstillingerne omfatter følgende: WPA/WPA2/CCKM WPA/WPA2 Passphrase 802.1x Forhåndsdelt nøgle (Statisk WEP) Ingen Disse indstillinger definerer den unikke krypteringsnøgle til netværkskonfigurationssikkerhed.
WPA/WPA2 | Aktiverer brug af Wi-Fi Protected Access (WPA). Valg af WPA/WPA2 åbner rullemenuen WPA/WPA2 EAP. Indstillingerne omfatter: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| WPA/WPA2 Passphrase | Aktiverer sikkerhed til WPA/WPA2 Passphrase. Klik på knappen Konfigurer, og indtast WPA/WPA2 Passphrase.
802.1x | Aktiverer 802.1x-sikkerhed. Denne indstillinger kræver IT-administration. Valg af 802.1x åbner rullemenuen 802.1x EAP-type. Indstillingerne omfatter: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Hvis adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet, har WEP indstillet til Optional (Valgfri), og klienten har aktiveret WEP, skal du kontrollere, at Tillad tilknytning til blandede celler er markeret på fanen Sikkerhed for at tillade tilknytning.
Forhåndsdelt nøgle (Statisk WEP) | Aktiverer brug af forhåndsdelte nøgler, der er defineret for både adgangspunkt og station. For at definere forhåndsdelte krypteringsnøgler skal du vælge alternativknappen Forhåndsdelt nøgle og klikke på knappen Konfigurer for at udfylde vinduet Definer forhåndsdelte nøgler. Hvis adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet, har WEP indstillet til Valgfri, og klienten har aktiveret WEP, skal du kontrollere, at Tillad tilknytning til blandede celler er markeret på fanen Sikkerhed for at tillade tilknytning.
Ingen | Ingen sikkerhed (anbefales ikke).
Tillad tilknytning til blandede celler | Marker dette afkrydsningsfelt hvis adgangspunktet, som klientadapteren skal knytter sig til, har WEP indstillet til Valgfrit, og WEP er aktiveret på klientadapteren. Ellers vil klienten ikke kunne etablere en forbindelse med adgangspunktet.
Begræns tiden til at finde domæne-controller til | Marker dette afkrydsningsfelt og indtast antallet af sekunder (op til 300) efter hvilke godkendelsesprocessen timer out, under forsøg på at finde domæne-controlleren. At indtaste Nul er det samme som at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet, og betyder, at der ikke pålægges nogen tidsbegrænsning på det at finde domæne-controlleren. Bemærk: Godkendelsesprocessen timer out, så snart godkendelsestimeren timer out eller tiden til at finde domæne-controlleren er gået.
Group Policy Delay | Angiver, den tid der skal gå, før Windows logonprocessen starter group policy. Group policy er en Windows-funktion, der anvendes af administratorer til at angive konfigurationsindstillinger for grupper af brugere. Formålet er at forsinke opstarten af Group Policy indtil godkendelse af et trådløse netværk opstår. Gyldige områder er fra0 til 65535 sekunder. Den værdi, man indstiller, træder i kraft efter genstart af computeren med denne profil indstillet som den aktive profil. Denne rullemenu er kun aktiv, hvis man vælger EAP-baseret godkendelse.