### Järjestelmävaatimukset

> Verkkokortin kanssa toimitettujen tarvikkeiden lisäksi tarvitaan seuraavat osat, jotta verkkokortti voidaan asentaa ja sitä voidaan käyttää:

> - Tietokone, jossa on Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmä sekä paikka 32-bittiselle CardBus-kortille tai tyhjä PCI-laajennuspaikka
> - Windows XP -käyttöjärjestelmän Service Pack 1 (suositus)
> - 20 Mt vapaata kiintolevytilaa (minimi)
> - 128 Mt RAM-muistia tai enemmän (suositus)
> - Asianmukaiset työkalut tietokoneen suojuksen ja laajennuspaikan pölysuojuksen irrottamiseksi sekä antennikiinnityksen asentamiseksi
> - Varmenteen myöntäjä (CA) ja käyttäjävarmenteet EAP-TLS-todennukseen tai CA-varmenne PEAP-todennukseen
> - Varmenteen myöntäjä (CA) ja käyttäjävarmenteet EAP-TLS-todennukseen tai CA-varmenne PEAP-todennukseen
> - Jos langaton verkko käyttää PEAP (EAP-GTC) -todennusta ja yhtä salasanaa (OTP), tarvitaan erityinen laite sekä laitteiston tai ohjelmiston salasanamerkki.

> Seuraavat tiedot järjestelmän pääkäyttäjältä:

> - Työaseman nimi
> - Työaseman käyttöön tarvittavat protokollat, esim. TCP/IP
> - Isot ja pienet kirjaimet erotteleva SSID radiotoimintoja varten
> - Jos verkolle ei ole määritetty DHCP-palvelinta, tarvitaan tietokoneen IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä
> - Niiden yhteyspisteiden WEP-avaimet, joihin verkkokortti tulee olemaan yhteydessä, jos langaton verkko käyttää staattista WEP-suojausta
> - Käyttäjätunnus ja salasana.