### Správa automatické volby profilu

Přidáním profilu do funkce automatické volby umožníte bezdrátovému adaptéru automaticky vybrat tento profil ze seznamu profilů a použít jej pro připojení k síti.

Přidání profilu do automatické volby profilu:

1. Na záložce Správa profilů klepněte na tlačítko Pořadí profilů.
2. Zobrazí se okno Správa automatické volby profilu se seznamem všech vytvořených profilů v poli Dostupné profily.
3. Vyberte profily, které chcete přidat do automatické volby, a klepněte na Přidat. Profily se zobrazí v seznamu Automaticky volené profily.

Změna pořadí automaticky volených profilů:

1. Vyberte profil v poli Automaticky volené profily.
2. Podle potřeby použijte tlačítka Přesunout nahoru, Přesunout dolů nebo Odebrat.

> První profil v poli Automaticky volené profily má nejvyšší prioritu, poslední profil má nejnižší prioritu.

3. Klepněte na OK.
4. Zaškrtněte políčko Automatická volba profilu.
5. Uložte upravený konfigurační soubor.

   Pokud je automatická volba profilu povolena zaškrtnutím políčka Automatická volba profilu na záložce Správa profilů, vyhledává klientský adaptér automaticky dostupné sítě. Profil s nejvyšší prioritou a stejným SSID, jako má některá z nalezených sítí, bude použit pro připojení k síti. Pokud se připojení nezdaří, pokusí se klientský adaptér použít další profil v pořadí podle priority, který odpovídá danému SSID, a tak dále.

Pokud je automatická volba profilu povolena, vyhledá bezdrátový adaptér dostupné sítě. Profil s nejvyšší prioritou a stejným SSID, jako má některá nalezená síť, bude použit pro připojení k síti. Pokud se připojení nezdaří, pokusí se klientský adaptér použít další profil v pořadí podle priority.