### Configuration d'un profil pour le mode Ad Hoc

Pour configurer un profil en mode Ad Hoc, changez le type de réseau dans l'onglet Options avancées de la boîte de dialogue Gestion des profils. Pour le mode Ad Hoc, modifiez les paramètres suivants :

- Nom de réseau (onglet Général)
- Niveau de puissance de transmission
- Préambule de la norme 802.11b (si vous utilisez cette norme)
- Mode Sans fil au démarrage d'un réseau Ad Hoc

Assurez-vous de modifier également les paramètres des onglets Général et Sécurité.