### 자동 프로필 선택 관리

자동 선택 기능에 프로필을 포함시키면 무선 어댑터가 프로필 목록에서 자동으로 해당 프로필을 선택할 수 있고 이를 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다.

자동 프로필 선택에 프로필 포함

1. 프로필 관리 탭에서 프로필 순서 단추를 누릅니다.
2. 사용 가능한 프로필 상자에 생성된 모든 프로필 목록과 함께 자동 프로필 선택 관리 창이 나타납니다.
3. 프로필을 자동 프로필 선택에 추가하려면 강조 표시한 후 추가를 누릅니다. 자동 선택된 프로필 상자에 프로필이 나타납니다.

순서 지정: 자동 선택된 프로필

1. 자동 선택된 프로필 상자에서 프로필을 강조 표시합니다.
2. 필요에 따라 위로 이동, 아래로 이동 또는 제거를 누릅니다.

> 자동 선택된 프로필 상자의 첫 번째 프로필은 가장 우선 순위가 높은 것이고 마지막 프로필은 가장 우선 순위가 낮은 것입니다.

3. 확인을 누릅니다.
4. 프로필 자동 선택 상자를 선택합니다.
5. 수정된 구성 파일을 저장합니다.

   프로필 관리 탭에서 프로필 자동 선택을 선택하여 자동 프로필 선택을 사용하도록 설정하면, 클라이언트 어댑터는 사용 가능한 네트워크를 스캔합니다. 우선 순위가 가장 높고 검색된 네트워크 중 하나와 SSID가 동일한 프로필이 네트워크 연결에 사용됩니다. 연결에 실패하면 클라이언트 어댑터는 우선 순위가 두 번째로 높고 SSID가 일치하는 프로필을 시도합니다(이후 동일).

프로필 자동 선택 기능을 사용하는 경우, 무선 어댑터는 사용 가능한 네트워크를 스캔합니다. 우선 순위가 가장 높고 검색된 네트워크와 SSID가 동일한 프로필이 네트워크 연결에 사용됩니다. 연결에 실패하면 클라이언트 어댑터는 우선 순위가 두 번째로 높은 프로필을 시도합니다.