### Systemstatusfeltikon

Systemstatusfeltikonet vises nederst på skjermen og viser signalstyrken ved hjelp av farger og indikatoren for mottatt signalstyrke (Received Signal Strength Indication – RSSI).

Hold markøren over systemstatusfeltikonet for å vise gjeldende konfigurasjonsprofilnavn, tilknytning, sende- og mottakshastighet og navn og IP-adresse til det trådløse nettverkskortet.

Høyreklikk systemstatusfeltikonet for å:

Hjelp | Åpne den elektroniske hjelpen
Åpne Atheros Client Utility | Starte Atheros Client Utility (ACU). Bruk ACU for å konfigurere profilen eller vise status- og statistikkinformasjon.
Klientstyrt test | Kjør Klientstyrt testverktøy.
Innstillinger | Angi oppstarts- og menyalternativer for ACU. Merk av om programmet skal startes automatisk når Windows starter, og om menyelementene skal vises på hurtigmenyen.
Aktiver/Deaktiver radio | Aktiver eller deaktiver radiofrekvenssignal.
Manuell LEAP-pålogging | Logg på LEAP manuelt hvis LEAP er konfigurert til å spørre etter brukernavn og passord ved hver pålogging.
Godkjenn på nytt | Godkjenn på nytt mot tilknytningspunktet.
Velg profil | Klikk en konfigurasjonsprofil for å bytte til den. Hvis det ikke finnes en konfigurasjonsprofil for en tilkopling, må du legge til en profil først.
Vis tilkoplingsstatus | Vis vinduet Tilkoplingsstatus. Dette vinduet viser informasjon om tilkoplingen.
Aktiv profil | Viser navnet til den aktive konfigurasjonsprofilen.
Automatisk profilvalg | Viser om automatisk profilvalg er aktivert.
Tilkoplingsstatus | Viser om nettverkskortet er koplet til et trådløst nettverk.
Koplingskvalitet | Viser kvaliteten for koplingen.
SSID | Viser SSIDen til det tilknyttede nettverket.
Tilknytningspunktnavn | Viser navnet til tilknytningspunktet som det trådløse nettverkskortet er koplet til.
IP-adresse for tilknytningspunkt | Viser IP-adressen til tilknytningspunktet som det trådløse nettverkskortet er koplet til.
Gjeldende mottakshastighet | Viser gjeldende mottakshastighet i Mbps.
Gjeldende sendehastighet | Viser gjeldende sendehastighet i Mbps.
IP-adresse for klientkort | Viser IP-adressen til det trådløse nettverkskortet.
Avslutt | Avslutt Atheros Client Utility-programmet.

Fargene er definert som følger:

#### Farge | #### Kvalitet | #### RSSI*
Grønn | Utmerket | 20 dB +
Grønn | OK | 10-20 dB +
Gul | Dårlig | 5-10 dB
Rød | Dårlig | < 5 dB
Grå | Ingen kopling | Ingen kopling

* Indikator for mottatt signalstyrke (Received Signal Strength Indication) RSSI. Vises i dB eller prosent.

Aktiver eller deaktiver systemstatusfeltikonet på Handling-menyen.