### Konfiguracja zerowa

W danej sekcji opisano działanie programu Narzędzie klienta Atheros (ACU) oraz usługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej (WZCS) w systemie Windows XP.

#### Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Usługa WZCS systemu Windows służy do zarządzania połączeniem bezprzewodowym głównie w sposób dynamiczny. Jedynie minimalna ilość informacji na temat połączenia musi być znana i skonfigurowana.

Aby ustawić Konfigurację zerową w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:

1. W systemie Windows XP otwórz okno dialogowe Właściwości konfiguracji sieci bezprzewodowej.
2. Aby ustawić Konfigurację zerową, zaznacz pole wyboru Użyj systemu Windows do skonfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej.

Po zaznaczeniu tego pola wyboru system następujące ustawienia wszystkich profili konfiguracji są kontrolowane przez system Windows XP:

- SSID
- Klucze zabezpieczeń
- Ustawienia trybu ad hoc

Należy zauważyć, że system Windows przejmuje kontrolę nad powyższymi ustawieniami dla wszystkich profili konfiguracji, przez co użytkownicy podczas korzystania z Konfiguracji zerowej w systemie Windows nie mogą na przykład tworzyć nowych profili z innymi ustawieniami.

Ustawienia Konfiguracji zerowej zastępują wszystkie profile konfiguracji, nawet jeśli wybrano inne opcje. Jednak program ACU przy ustawieniu Konfiguracji zerowej nadal posiada kontrolę nad następującymi ustawieniami:

- Ustawienia zasilania
- Aktywne/pasywne skanowanie (gdzie jest dostępne)
- Moc transmisji
- Pasmo bezprzewodowe
- Krótka/długa preambuła (802.11b)

Jeśli wykorzystywana jest Konfiguracja zerowa, podczas próby utworzenia lub edytowania profilu konfiguracji z poziomu karty Zarządzanie profilami programu ACU wyświetlany jest komunikat programu ACU.

Aby wyłączyć Konfigurację zerową w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:

1. W systemie Windows XP otwórz okno dialogowe Właściwości konfiguracji sieci bezprzewodowej.
2. Aby ustawić Konfigurację zerową, usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj systemu Windows do skonfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej.

Po usunięciu zaznaczenia danego pola wyboru wszystkie ustawienia profili są kontrolowane przez profil konfiguracji ustawiany z poziomu karty Zarządzanie profilami programu ACU.