### TCP/IP-configuratie

U configureert als volgt het TCP/IP-adres voor het netwerkapparaat:

1. Als u de eigenschappen van de draadloze netwerkadapter hebt geconfigureerd, opent u het Configuratiescherm en vervolgens Netwerk- en inbelverbindingen.
2. Zoek de LAN-verbinding die gekoppeld is aan de draadloze netwerkadapter. Klik met de rechtermuisknop op die verbinding en kies Eigenschappen.
3. Selecteer Internet-protocol (TCP/IP) en klik op Eigenschappen.
4. Selecteer het keuzerondje Het volgende IP-adres gebruiken en geef vervolgens een IP-adres en een subnetmasker op. Als u een IP-adres en een subnetmasker toewijst, kunt u stations gebruiken in de toegangspuntmodus (infrastructuurmodus) of in de ad-hocmodus en hebben de stations toegang tot internet. De gegevens van de standaardgateway en de DNS-server zijn ook vereist.

   IP-configuratiegegevens (DHCP om het IP-adres, de gateway en de IP-adressen van de DNS-server toe te wijzen) worden over het algemeen geleverd door de IT-medewerkers van het bedrijf.

5. Klik op OK als u klaar bent.