### Güvenlik Sekmesi

Atheros İstemci Yardımcı Programı'nda, Güvenlik sekmesine gitmek Profil Yönetimi sekmesinde Yeni'yi veya Değiştir'i tıklayın. Profil Yönetimi penceresinde Güvenlik sekmesini tıklayın.

Profili yapılandırmak için Profil Yönetimi'nin Güvenlik sekmesindeki alanları düzenleyin. Güvenlik modunu tanımlamak için istediğiniz güvenlik modunun radyo düğmesini seçin. Ayrıca, Genel ve Gelişmiş sekmelerini düzenlemeyi unutmayın.

Not: Profil Kilitli onay kutusu işaretliyse, Profil kaldırılamaz veya düzenlenemez. Ancak, parola alanları düzenlenebilir. Sistem yöneticinizle görüşün.

Güvenlik Seçeneklerini Ayarla | İstasyonun kullandığı güvenlik modunun türü. Seçenekler şunlardır: WPA/WPA2/CCKM WPA/WPA2 Anahtar Parolası 802.1x Önceden Paylaşılan Anahtar (Statik WEP) Hiçbiri Bu seçenekler ağ yapılandırma güvenliği için benzersiz bir şifreleme anahtarı tanımlar.
WPA/WPA2 | Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) kullanımını etkinleştirir. WPA/WPA2 seçildiğinde, WPA/WPA2 EAP açılır menüsü belirir. Seçenekler şunlardır: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| WPA/WPA2 Anahtar Parolası | WPA/WPA2 Anahtar Parolası güvenliğini etkinleştirir. Yapılandır düğmesini tıklayın ve WPA/WPA2 Anahtar Parolası'nı doldurun.
802.1x | 802.1x güvenliğini etkinleştirir. Bu seçenek BT yönetimi gerektirir. 802.1x seçildiğinde, 802.1x EAP Türü açılır menüsü belirir. Seçenekler şunlardır: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Kablosuz bağdaştırıcısının ilişkilenmekte olduğu erişim noktasının WEP ayarı İsteğe Bağlı ise ve istemcinin WEP özelliği etkinse, ilişkilendirmeye izin vermek için Güvenlik sekmesinde Karma Hücrelerle İlişkilendirmeye İzin Ver'i işaretlemeyi unutmayın.
Önceden Paylaşılan Anahtar (Statik WEP) | Hem erişim noktasında hem de istasyonda tanımlanan önceden paylaşılan anahtarların kullanımını etkinleştirir. Önceden paylaşılan şifreleme anahtarlarını tanımlamak için Önceden Tanımlanan Anahtar radyo düğmesini seçin ve Yapılandır düğmesini tıklayarak Önceden Tanımlanan Anahtar Yapılandırmasını Tanımla penceresini doldurun. Kablosuz bağdaştırıcısının ilişkilenmekte olduğu erişim noktasının WEP ayarı İsteğe Bağlı ise ve istemcinin WEP özelliği etkinse, ilişkilendirmeye izin vermek için Güvenlik sekmesinde Karma Hücrelerle İlişkilendirmeye İzin Ver'i işaretlemeyi unutmayın.
Hiçbiri | Güvenlik yoktur (önerilmez).
Karma Hücrelerle İlişkilendirmeye İzin Ver | Kablosuz bağdaştırıcısının ilişkilenmekte olduğu erişim noktasının WEP ayarı İsteğe Bağlı ise ve istemci bağdaştırıcısında WEP özelliği etkinse, bu onay kutusunu işaretleyin. Aksi takdirde, istemci erişim noktasıyla bağlantı kuramaz.
Etki Alanı Denetleyicisini Bulmak için Süre Sınırı | Bu onay kutusunu işaretleyin ve etki alanı denetleyicisi aranırken kimlik denetimi işleminin zaman aşımına uğrayacağı süreyi saniye cinsinden (300 saniyeye kadar) girin. Süre alanına sıfır girmek, onay kutusunun işaretini kaldırmak gibidir ve etki alanı denetleyicisini bulmak için süre sınırı olmaması anlamına gelir. Not: Kimlik denetimi işlemi, kimlik denetimi zamanlayıcısının süresi dolduğunda veya etki alanı denetleyicisini bulmak için süre sınırına gelindiğinde, zaman aşımına uğrar.
Grup İlkesi Gecikmesi | Windows oturum açma işleminin grup ilkesini başlatması için geçmesi gereken süreyi belirleyin. Grup ilkesi, kullanıcı gruplarının yapılandırma seçeneklerini belirlemek için yöneticiler tarafından kullanılan bir Windows özelliğidir. Amaç, Grup İlkesi'nin başlamasını kablosuz ağ kimlik denetimi yapılana kadar geciktirmektir. Geçerli değer 0 - 65535 saniye aralığındadır. Belirlediğiniz değer, bu profili etkin profil olarak ayarlayıp bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda devreye girer. Bu açılır menü sadece EAP-tabanlı kimlik denetimini seçtiğinizde etkindir.