### Separador Geral

No Utilitário Cliente Atheros, aceda ao separador Geral clicando em Novo ou em Modificar no separador Gestão de Perfil.

Edite os campos no separador Geral para configurar o perfil de configuração. Certifique-se de que os separadores Segurança e Avançadas também são editados.

Nome de perfil | Identifica o perfil de configuração. Este nome tem de ser exclusivo. Os nomes de perfil não são sensíveis às maiúsculas e minúsculas.
Nome de cliente | Identifica o computador cliente.
Nomes de rede (SSIDs) | O nome de rede sem fios IEEE 802.11. Este campo tem um limite máximo de 32 caracteres. Configure até três SSIDs (SSID1, SSID2 e SSID3).

Consulte também:

- Configurar um perfil para o modo ad hoc
- Configurar um perfil para o modo de ponto de acesso (Infrastrutura)