### Beheer van automatische profielselectie

Wanneer er een profiel wordt toegevoegd aan de functie voor automatische profielselectie, kan dit profiel automatisch worden geselecteerd in de lijst met profielen. Het kan vervolgens worden gebruikt om verbinding te maken met een netwerk.

Voeg als volgt een profiel toe aan de functie voor automatische profielselectie:

1. Klik op de knop Profielvolgorde op het tabblad Profielen beheren.
2. Het venster Beheer van automatische profielselectie wordt weergegeven met een lijst van alle gemaakte profielen in het vak Beschikbare profielen.
3. Markeer de profielen die u wilt toevoegen aan de automatische profielselectie en klik op Toevoegen. De profielen worden weergegeven in het vak Automatisch geselecteerde profielen.

U wijzigt als volgt de volgorde van de automatisch geselecteerde profielen:

1. Markeer een profiel in het vak Automatisch geselecteerde profielen.
2. Klik op Omhoog, Omlaag of Verwijder.

> Het eerste profiel in het vak Automatisch geselecteerde profielen heeft de hoogste prioriteit en het laatste profiel heeft de laagste prioriteit.

3. Klik op OK.
4. Schakel het selectievakje Automatische profielselectie in.
5. Sla het aangepaste configuratiebestand op.

   Wanneer automatische profielselectie is ingeschakeld met de optie Automatische profielselectie op het tabblad Profielen beheren, zoekt de clientadapter naar een beschikbaar netwerk. Het profiel met de hoogste prioriteit en met dezelfde SSID als een van de gevonden netwerken, wordt gebruikt om verbinding te maken. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, wordt geprobeerd verbinding te maken met het volgende profiel dat overeenkomt met de SSID, enzovoort.

Wanneer automatische profielselectie is ingeschakeld, zoekt de draadloze adapter naar beschikbare netwerken. Het profiel met de hoogste prioriteit en dezelfde SSID wordt gebruikt om verbinding te maken met het gevonden netwerk. Wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt, wordt het profiel met de volgende hoogste prioriteit gebruikt.