### Configurazione TCP/IP

Configurazione dell'indirizzo TCP/IP per il dispositivo di rete:

1. Dopo avere configurato le proprietà dell'adattatore di rete wireless, aprire il Pannello di controllo e Rete e connessioni remote.
2. Individuare la connessione locale associata all'adattatore di rete wireless. Fare clic sulla connessione con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà.
3. Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) e fare clic su Proprietà.
4. Fare clic sul pulsante di opzione Utilizza il seguente indirizzo IP, quindi immettere un indirizzo IP e una subnet mask. L'assegnazione di un indirizzo IP e una subnet mask consente alle stazioni di funzionare in modalità punto di accesso (a infrastruttura) o in modalità ad hoc e di avere accesso a Internet. È necessario disporre anche delle informazioni relative al gateway predefinito e al server DNS.

   Le informazioni relative alla configurazione IP (DHCP per assegnare l'indirizzo IP, indirizzi IP di gateway e server DNS) si ottengono normalmente dal personale IT dell'azienda.

5. Fare clic su OK per terminare.