### 基本 タブ

Atheros クライアント ユーティリティで [基本] タブにアクセスするには、[プロファイル管理] タブで [新規] または [変更] をクリックします。

[基本] タブの各フィールドを編集して、プロファイルを設定します。[セキュリティ] タブと [詳細設定] タブも、同様に編集します。

プロファイル名 | プロファイルを識別します。この名前は一意である必要があります。プロファイル名では大文字小文字を区別しません。
クライアント名 | クライアント マシンを識別します。
SSID | IEEE 802.11 ワイヤレス ネットワーク名です。このフィールドには最大 32 文字まで入力できます。 最大 3 個の SSID (SSID1、SSID2、および SSID3) を設定します。

関連情報

- アドホック通信モードに対するプロファイルの設定
- アクセスポイント (インフラストラクチャ通信) モードに対するプロファイルの設定