### 使用 EAP-TTLS 安全功能

要在 Atheros 客户端实用程序中使用 EAP 安全功能，请访问“配置文件管理”中的“安全”选项卡。

1. 在“安全”选项卡上，选择 WPA/WPA2 单选按钮。
   或者：在“安全”选项卡上，选择 802.1x 单选按钮。
2. 从下拉菜单中选择 EAP-TTLS。

启用 EAP-TTLS 安全功能：

计算机上必须已下载 EAP-TTLS 证书，才能使用 EAP-TTLS 安全功能。 请向 IT 经理咨询。

1. 如果系统支持 EAP-TTLS，请从右侧的下拉菜单中选择 EAP-TTLS，然后单击配置按钮。
2. 从下拉列表中选择相应的证书，然后单击“确定”。
3. 指定用于 EAP 验证的用户名：

> - 选中使用 Windows 用户名，将 Windows 用户名用作 EAP 用户名。
> - 或者： 在“用户名”字段中输入 EAP 用户名，使用独立的用户名和密码开始 EAP 验证过程。

4. 单击“设置”并：

> - 将服务器名称字段保留为空，客户端将接受任何服务器的证书，只要该服务器获得了“网络证书机构”下拉列表中所列机构颁发的证书。（建议）。
> - 输入向客户端颁发证书的服务器的域名。
> - 必要时可以更改登录名。

5. 单击确定。
6. 启用配置文件。