### 系统要求

> 除了随客户端适配器一起提供的项目外，您还必须有以下几项才能安装和使用该适配器：

> - 一台运行 Windows 2000 或 XP 操作系统并装有 32 位 Cardbus 插槽（或空的 PCI 扩展槽）的计算机
> - Windows XP Service Pack 1（推荐）
> - 20 MB 空闲硬盘空间（最小值）
> - 128 MB 的 RAM 或更多内存（推荐）
> - 用于卸下计算机机箱盖和扩展槽防尘盖以及安装天线座的工具
> - EAP-TLS 验证的证书机构 (CA) 和用户证书或 PEAP 验证的 CA 证书
> - 如果您的无线网络使用 EAP-TLS 验证，则需要证书机构 (CA) 和用户证书；如果您的无线网络使用 PEAP 验证，则需要 CA证书
> - 如果您的无线网络利用一次性密码 (OTP) 用户数据库来使用 PEAP (EAP-GTC) 验证，您需要硬件令牌设备和硬件或软件令牌密码

> 从您的系统管理员处获取的以下信息：

> - 工作站的逻辑名称（又称客户端名称）
> - 绑定到客户端适配器需要的协议（例如 TCP/IP）
> - RF 网络的区分大小写的服务组标识符 (SSID)
> - 计算机的 IP 地址、子网掩码和缺省网关地址（如果网络设置不包括 DHCP 服务器）
> - 客户端适配器将与之通信的接入点的有线对等保密 (WEP) 密钥（如果您的无线网络使用静态 WEP 来保证安全）
> - 您的网络帐户的用户名和密码