### Автоматический подбор схем

При занесении любой схемы в перечень автоматического подбора беспроводной адаптер автоматически выбирает данную схему, используя ее для подключения к сети.

Занесение схемы в перечень автоматического подбора:

1. Нажмите кнопку Упорядочить схемы на вкладке Управление схемами.
2. На экране отображается окно автоматического подбора схем, содержащее список всех созданных схем в поле «Доступные схемы».
3. Выделите схемы для занесения в список автоматического подбора и нажмите кнопку Добавить. Выбранные схемы отображаются в поле «Автоматически подобранные схемы».

Упорядочение списка автоматически подобранных схем:

1. Выделите нужную схему в поле «Автоматически подобранные схемы».
2. Для упорядочения списка нажмите кнопки Вверх, Вниз или Удалить.

> Чем выше расположена схема в списке автоматического подбора, тем более высоким приоритетом она обладает.

3. Щелкните OK.
4. Установите флажок Автоматический подбор схем.
5. Сохраните измененные настройки в файле.

   Если на вкладке «Управление схемами» установлен флажок Автоматический подбор схем, поиск доступной сети выполняется клиентским адаптером самостоятельно. Для сетевого подключения используется схема с наивысшим приоритетом и то значение параметра SSID, которое совпадает с названием одной из обнаруженных сетей. Если установить соединение не удается, клиентский адаптер предпринимает попытку использовать следующую по приоритету схему настроек с совпадающим значением параметра SSID.

При включенном режиме автоматического подбора схем беспроводной адаптер выполняет поиск доступных сетей. При подключении используется схема с наивысшим приоритетом и параметром SSID, совпадающим с названием обнаруженной сети. Если соединение установить не удается, клиентский адаптер переходит к следующей по приоритету схеме.