### Další funkce zabezpečení

Následující funkce zabezpečení brání útokům na klíče WEP bezdrátové sítě. Bezdrátový adaptér automaticky podporuje všechny tyto funkce, ty však musí být současně povoleny i na přístupovém bodu.

Kontrola integrity zpráv (MIC)

MIC předchází útokům záměnou bitů v šifrovaných paketech. Při útoku záměnou bitů někdo přijme šifrovanou zprávu a znovu ji vyšle do sítě po několika úpravách. Příjemce pak zprávu přijme jako platnou. MIC přidá ke každému paketu několik bajtů a zabraňuje tak jeho pozměnění.

Protokol časové integrity klíčů (TKIP)

Tato funkce zabraňuje útokům na WEP, při kterých útočník zachytává šifrované pakety a používá jejích inicializační vektor (IV) k dešifrování klíče WEP. TKIP odstraňuje tuto předvídatelnost a chrání tak jednosměrové i všesměrové klíče WEP.

Rotace všesměrových klíčů

Ověřování EAP poskytuje bezdrátovým adaptérům dynamické jednosměrové klíče WEP, ale používá statické všesměrové klíče. Při rotaci všesměrových klíčů poskytuje přístupový bod dynamické všesměrové klíče WEP a pravidelně je mění.