### EAP-TTLS セキュリティの使用

Atheros クライアント ユーティリティで EAP セキュリティを使用するには、[プロファイル管理] ウィンドウの [セキュリティ] タブを開きます。

1. [セキュリティ] タブで、[WPA/WPA2] ラジオ ボタンをオンにします。
   または[セキュリティ] タブで、[802.1X] ラジオ ボタンをオンにします。
2. ドロップダウン メニューで、[EAP-TTLS] を選択します。

EAP-TTLS セキュリティを有効にするには

EAP-TTLS セキュリティを使用するには、あらかじめそのマシンに EAP-TTLS 証明書がダウンロードされている必要があります。IT 管理者に確認してください。

1. EAP-TTLS がサポートされている場合、右側のドロップダウン メニューから [EAP-TTLS] を選択し、[設定] ボタンをクリックします。
2. ドロップダウン リストから適切な証明書を選択して、[OK] をクリックします。
3. EAP 認証のためのユーザー名を次のように指定します。

> - EAP ユーザー名として Windows のユーザー名を使用するには、[Windows ユーザー名の使用] ボックスをオンにします。
> - または別のユーザー名とパスワードを使用して EAP 認証プロセスを開始するには、[ユーザー名] フィールドに EAP ユーザー名を入力します。

4. [設定] をクリックし、

> - [ネットワーク証明機関] ドロップダウン リストに含まれる証明機関によって署名された証明書を持つサーバーからの証明書をクライアントが受け取るために、サーバー名のフィールドを空白にしておきます。(推奨)
> - クライアントが証明書を受け取るサーバーのドメイン名を入力します。
> - 必要な場合はログイン名を変更します。

5. [OK] をクリックします。
6. プロファイルを有効にします。