### Вкладка «Дополнительно»

Чтобы открыть вкладку «Дополнительно» клиентской утилиты Atheros, нажмите кнопку Создать или Изменить на вкладке «Управление схемами», после чего выберите вкладку «Дополнительно».

Чтобы выполнить настройки параметров схемы, внесите соответствующие изменения в поля вкладки «Дополнительно» окна «Управление схемами».

Также не забудьте внести необходимые изменения в параметры вкладок Общие и Защита.

Уровень мощности передатчика | Отображение в мВт уровня мощности передатчика, отвечающего требованиям спецификации 80211b/g или 802.11a. Фактическая мощность передатчика может ограничиваться регулирующим доменом или особенностями оборудования. Администратор обладает правами на блокирование мощности передатчика на определенном уровне (значение данного уровня мощности выбирается автоматически и не может быть изменено).
Энергосберегающий режим | Определите следующие параметры: В режиме максимальной мощности предусматривается буферизация входящих сообщений в точке доступа до их передачи на беспроводной адаптер. Адаптер периодически опрашивает точку доступа на предмет наличия ожидающих передачи сообщений. В режиме нормальной мощности предусматривается переход в режим максимальной мощности при приеме большого количества пакетов с переключением на энергосберегающий режим по завершении приема. Параметр «Выкл.» приводит к отключению энергосберегающего режима, при этом беспроводной адаптер работает постоянно на максимальной мощности, что сокращает время отклика при приеме сообщений.
Тип сети | Указание типа сети: infrastructure (с точкой доступа) либо ad hoc.
Вводный режим 802.11b | Определение настроек вводного режима для сетей, отвечающих требованиям спецификации 802.11b. В установленном по умолчанию режиме «Short & Long» (с точкой доступа) допускаются как короткие, так и длинные головные метки групп данных по спецификации 802.11b. Данный адаптер пользуется только короткими головными метками радиосигналов при условии, что они поддерживаются и применяются точкой доступа. Чтобы запретить использование коротких групп данных, выберите режим «Long Only».
Беспроводной режим | Ввод настроек для беспроводной сети с точкой доступа: 5 ГГц 54 Мбит/с; 4,9 ГГц, 54/27/13,5 Мбит/с; 2,4 ГГц 54 Мбит/с; 2,4 ГГц 11 Мбит/с, режим Quality of Service, режим eXtended Range (XR)TM или Super AG. [eXtended Range(XR): http://www.atheros.com/pt/index.html][Super AG: http://www.atheros.com/pt/index.html] Беспроводной адаптер и точка доступа, с которой установлено соединение, должны быть настроены на один и тот же режим беспроводной связи.
Беспроводной режим при запуске сети типа Ad Hoc | Ввод настроек для подключения к сети типа ad hoc, если при сканировании всех доступных режимов не удалось найти сеть с совпадающим названием: 5 ГГц 54 Мбит/с, 5 ГГц 108 Мбит/с либо 2,4 ГГц 54/11 Мбит/с. В этом режиме допускается также выбор канала, в котором будет работать беспроводной адаптер. Доступ к каналам определяется регулирующим доменом. Если адаптеру не удается обнаружить другой адаптер в сети типа ad hoc, данный параметр определяется каналом, которым будет пользоваться адаптер при подключении к сети типа ad hoc. Беспроводной адаптер и клиентские узлы, с которыми установлено соединение, должны быть настроены на один и тот же режим беспроводной связи и канал.
Режим идентификации 802.11 | Выбор режима идентификации беспроводного адаптера при установке связи с точкой доступа: В режиме «Авто» адаптер предпринимает попытку совместной идентификации, а при неудаче переключается на открытую идентификацию. При открытой идентификации адаптер игнорирует настройки параметров протокола WEP. Связь с точкой доступа устанавливается лишь при совпадении ключей WEP, установленных на адаптере и точке доступа. При совместной идентификации адаптер устанавливает связь только с точками доступа, использующими совпадающий ключ WEP.
Активность роуминга | Выбор активности роуминга, соответствующей частоте, с которой клиентское устройство выполняет поиск подходящей точки доступа. Можно выбрать один из пяти уровней активности роуминга от Очень низкий до Очень высокий, что обеспечивает наилучшую производительность в различных условиях (дома или в офисе).

Для установления связи с сетью типа infrastructure (с точкой доступа) нажмите кнопку Привилегированные сетевые устройства, чтобы определить до четырех точек доступа, с которыми клиентский адаптер предпринимает попытки установления связи.