### Nollkonfiguration

I det här avsnittet beskrivs hur Atheros klientverktyg (ACU) och Windows XP Wireless Configuration Service (WZCS) fungerar.

#### Konfiguration av trådlösa nätverk

Windows WZCS är en tjänst som hanterar den trådlösa anslutningen på ett dynamiskt sätt. Det är endast en minimal mängd anslutningsinformation som måste identifieras och konfigureras.

Gör så här när du vill ställa in nollkonfigurationen i Windows XP:

1. Öppna dialogrutan för konfigurering av egenskaper för trådlösa nätverk.
2. Markera kryssrutan Konfigurera trådlöst nätverk för att ställa in nollkonfigurationen.

När kryssrutan är markerad kommer inställningarna för alla konfigurationsprofiler att skötas automatiskt via Windows XP.

- SSID
- Säkerhetsnycklar
- Ad hoc-inställningar

Observera att Windows XP kontrollerar dessa inställningar för alla konfigurationsprofiler. Användarna kan exempelvis inte skapa nya profiler med andra inställningar medan Windows-nollkonfiguration används.

Nollkonfigurationsinställningarna åsidosätter alla konfigurationsprofiler, även om du väljer andra alternativ. Följande inställningar kontrolleras dock fortfarande via Atheros klientverktyg när nollkonfigurationen är inställd:

- Energiinställningar
- Aktiv/passiv sökning (där det passar)
- Energinivå för överföring
- Trådlöst band
- Kort/lång blockbörjan (802.11b)

När nollkonfigurationen används visas ett meddelande i Atheros klientverktyg när du försöker skapa eller redigera en konfigurationsprofil från fliken Profilhantering i klientverktyget.

Gör så här om du vill stänga av nollkonfiguration i Windows XP:

1. Öppna dialogrutan för konfigurering av egenskaper för trådlösa nätverk.
2. Avmarkera kryssrutan Konfigurera trådlöst nätverkför att ställa in nollkonfigurationen.

När denna ruta inte är markerad kontrolleras alla profilinställningar med konfigurationsprofilen som ställdes in på fliken Profilhantering i Atheros klientverktyg.