### Karta Diagnostyka

Na karcie Diagnostyka programu Narzędzie klienta Atheros dostępne są przyciski służące do pobierania, odbierania i wysyłania statystyk. Karta Diagnostyka nie wymaga żadnej konfiguracji.

Na karcie Diagnostyka znajduje się lista następujących informacji diagnostycznych dotyczących odbierania i wysyłania ramek odebranych lub przesłanych przez kartę sieci bezprzewodowej:

- wysłane i odebrane pakiety multiemisji,
- wysłane i odebrane pakiety emisji,
- wysłane i odebrane pakiety emisji pojedynczej,
- całkowita liczba wysłanych i odebranych bajtów.

Kliknij przycisk Informacje o karcie, aby uzyskać więcej informacji ogólnych na temat karty sieci bezprzewodowej i specyfikacji interfejsu sterownika sieciowego (NDIS).

Kliknij przycisk Statystyka zaawansowana znajdujący się na karcie Diagnostyka, aby wyświetlone zostały także informacje statystyczne dotyczące odbierania i wysyłania ramek przez kartę sieci bezprzewodowej:

Wysłane ramki Ramki wysłane poprawnie Ramki wysłane ponownie Ramki odrzucone Brak ramek ACK Ramki ACK Ramki RTS Ramki CTS (Clear-to-send) Brak ramek CTS Ramki RTS wysłane ponownie Ramki danych wysłane ponownie | Ramki odebrane Ramki odebrane poprawnie Odebrane sygnały nawigacyjne Ramki odebrane z błędami Błędy CRC Błędy szyfrowania Ramki zduplikowane Niezgodności punktu dostępu Niezgodności szybkości danych Limit czasu uwierzytelnienia Odrzucone uwierzytelnienia liczba błędów uwierzytelnienia punktu dostępu odebrana przez kartę sieci bezprzewodowej Limit czasu powiązania Odrzucone powiązania: liczba odrzuconych prób uwierzytelnienia punktu dostępu odebrana przez kartę sieci bezprzewodowej Poprawne standardowe testy MIC Standardowe błędy MIC Poprawne testy CKIP MIC Błędy CKIP MIC