### 使用 LEAP 安全功能

要在 Atheros 客户端实用程序中使用安全功能，请访问“配置文件管理”窗口中的“安全”选项卡。

LEAP 安全功能要求将所有基础结构设备（例如接入点和服务器）都配置为进行 LEAP 验证。 请向 IT 经理咨询。

- 配置 LEAP
- 启用 LEAP

配置 LEAP：

- 在“安全”选项卡上，选择 WPA 单选按钮。 在下拉菜单上，选择 WPA-LEAP。
- 也 可以在“安全”选项卡上选择 802.1x 单选按钮。 在下拉菜单上，选择 LEAP。

1. 单击配置按钮。
2. 在暂时失去连接后，如果想恢复连接而无需再次提供凭证，请选中始终恢复安全会话。
3. 指定用户名和密码：

> 如果选中下列单选按钮，即选择了“使用临时用户名和密码”：
> - 选中使用 Windows 用户名将把 Windows 用户名用作 LEAP 用户名。
> - 也 可以选中手动提示输入 LEAP 用户名和密码以进行手动登录并启动 LEAP 验证过程。

> 如果选中下列单选按钮，即选择了“使用已保存的用户名和密码”：

> - 指定要保存和使用的 LEAP 用户名、密码和域。

4. 输入用户名和密码。
5. 确认密码。
6. 指定域名：

   > - 选中设置用户名包含 Windows 登录域将把 Windows 登录域和用户名传给 RADIUS 服务器。（默认值）
   > - 也 可以输入特定的域名。

7. 如果需要，请选中除非用户登录，否则无网络连接，从而在注销后强制无线适配器取消关联关系。
8. 输入 LEAP 验证的超时时间（介于 30 秒和 500 秒之间），从而指定在宣布验证失败并发出错误消息之前 LEAP 应等待的时间。 默认值为 90 秒。
9. 单击确定。
10. 启用配置文件。