### Stato corrente

La scheda Stato corrente contiene informazioni generali sul programma e sul suo funzionamento. La scheda Stato corrente non richiede alcuna configurazione.

La tabella seguente descrive gli elementi presenti nella schermata Stato corrente.

Nome profilo | Il nome del profilo di configurazione attualmente selezionato. Il nome della configurazione viene impostato nella scheda Generale.
Stato collegamento | Indica se la stazione è associata alla rete wireless.
Modalità wireless | Visualizza la modalità wireless. Configurare la modalità wireless nella scheda Avanzate.
Indirizzo IP | Visualizza l'indirizzo IP del computer .
Tipo di rete | Il tipo di rete a cui è connessa la stazione. Le opzioni comprendono: Infrastruttura (punto di accesso) Ad hoc Il tipo di rete viene configurato nella scheda Avanzate.
Canale corrente | Visualizza il canale attualmente connesso.
Canale di controllo | Visualizza il canale di controllo. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Canale di estensione | Visualizza il canale di estensione. Informazioni visualizzate solo quando la STA è connessa a un canale a 40 MHz. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Autenticazione basata su server | Indica se viene utilizzata l'autenticazione basata su server.
Codifica dati | Visualizza il tipo di codifica utilizzato dal driver. Configurare il tipo di codifica nella scheda Protezione.
Intensità del segnale | Visualizza l'intensità del segnale.

Fare clic sul pulsante Avanzate per visualizzare la diagnostica avanzata relativa allo stato.