### Fliken Säkerhet

I Atheros klientverktyg öppnar du fliken Säkerhet genom att klicka på Nytt eller Ändra på fliken Profilhantering. Klicka sedan på fliken Säkerhet i fönstret Profilhantering.

Redigera fälten på fliken Säkerhet i Profilhantering för att konfigurera profilen. Om du vill definiera säkerhetsläget markerar du alternativknappen för önskat säkerhetsläge. Du måste också ändra på flikarna Allmänt och Avancerat.

Obs! Om kryssrutan Profil låst är markerad kan profilen inte tas bort eller ändras. Lösenordsfälten kan dock redigeras. Kontakta systemadiminstratören.

Ställ in säkerhetsalternativ | Den typ av säkerhetsläge som stationen använder. Alternativen omfattar följande: WPA/WPA2/CCKM WPA/WPA2-lösenord 802.1x I förväg delad nyckel (statisk WEP) Ingen Dessa alternativ definierar den unika krypteringsnyckeln för konfiguration av nätverkssäkerhet.
WPA/WPA2 | Aktiverar WPA (Wi-Fi Protected Access). När du väljer WPA/WPA2 öppnas den nedrullningsbara menyn för WPA/WPA2 EAP. Alternativen är: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| WPA/WPA2-lösenord | Aktiverar säkerhet med WPA/WPA2-lösenord. Klicka på knappen Konfigurera och ange WPA/WPA2-lösenordet.
802.1x | Aktiverar 802.1x-säkerhet. Detta alternativ kräver IT-administration. Om du väljer 802.1x öppnas den nedrullningsbara menyn för 802.1x EAP. Alternativen är: EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP Om åtkomstpunkten som det trådlösa kortet är associerat till har WEP inställt på Valfri och om klienten är WEP-aktiverad, måste Tillåt associering till blandade celler vara markerat på fliken Säkerhet för att associeringen ska kunna ske.
I förväg delad nyckel (statisk WEP) | Aktiverar användning av i förväg delade nycklar som är definierade för både åtkomstpunkten och stationen. Om du vill definiera i förväg delade nycklar markerar du alternativknappen I förväg delad nyckel och klickar på knappen Konfigurera och fyller i uppgifterna i fönstret Definiera i förväg delade nycklar. Om åtkomstpunkten som det trådlösa kortet är associerat till har WEP inställt på Valfri och om klienten är WEP-aktiverad, måste Tillåt associering till blandade celler vara markerat på fliken Säkerhet för att associeringen ska kunna ske.
Ingen | Ingen säkerhet (rekommenderas ej).
Tillåt associering till blandade celler | Markera den här kryssrutan om åtkomstpunkten som klientkortet ska associera till har WEP inställt på Valfritt och WEP är aktiverat på klientkortet. Annars kan inte klienten upprätta en anslutning med åtkomstpunkten.
Begränsa tid för att söka domänkontrollant för | Markera den här kryssrutan och ange hur många sekunder (upp till 300) det ska ta innan tiden går ut för autentiseringsprocessen vid försök att hitta domänstyrenheten. Om du anger noll är det samma som att avmarkera denna kryssruta, vilket innebär att ingen tidsgräns tillämpas för att hitta domänstyrenheten. Obs! Tidsgränsen för autentiseringsprocessen går ut när timern för autentiseringen går ut eller om tiden för att hitta domänstyrenheten uppnås.
Grupprincipfördröjning | Ange hur lång tid som ska förflyta innan inloggningsprocessen för Windows startar gruppolicyn. Gruppolicy är en Windows-funktion som används av administratörer för att ange konfigurationsalternativ för användargrupper. Målet är att fördröja starten av gruppolicyn tills autentiseringen för det trådlösa nätverket sker. Giltiga intervall är från 0 till 65 535 sekunder. Värdet du anger börjar gälla efter att du har startat om datorn med denna profil inställd som aktiv profil. Denna nedrullningsbara meny är endast aktiv om du väljer EAP-baserad autentisering.