### Usar la seguridad LEAP

Para utilizar la seguridad en la Utilidad de cliente de Atheros, acceda a la ficha Seguridad de la ventana Administración de perfiles.

La seguridad LEAP requiere que todos los dispositivos de infraestructura (p. ej. puntos de acceso y servidores) estén configurados para la autenticación LEAP. Consulte con el administrador de sistemas.

- Configurar LEAP
- Habilitar LEAP

Habilitar LEAP

- En la ficha Seguridad, seleccione el botón de opción WPA.
  En el menú desplegable, elija WPA-LEAP.
- O bien: En la ficha Seguridad, seleccione el botón de opción 802.1x. En el menú desplegable, elija LEAP.

1. Haga clic en el botón Configurar.
2. Especifique un nombre de usuario y una contraseña:

> Seleccione la opción Utilizar el nombre de usuario y la contraseña temporales mediante el botón de opción:
> - Si desea utilizar el nombre de usuario de Windows como nombre de usuario LEAP, marque la casilla de verificación Utilizar el nombre de usuario de Windows.
> - O bien: Seleccione Solicitar manualmente el nombre de usuario y contraseña LEAP para escribir manualmente un nombre de usuario y contraseña e iniciar el proceso de autenticación. A continuación, el sistema le solicitará el nombre de usuario y contraseña cada vez que inicie sesión o cuando elija la opción Inicio de sesión LEAP manual del menú Acción.

> Seleccione la opción Utilizar el nombre de usuario y la contraseña almacenados mediante el botón de opción:

> - Especifique el nombre de usuario, la contraseña y el dominio LEAP para autenticar automáticamente cada inicio de sesión.

3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
4. Confirme la contraseña.
5. Especifique un nombre de dominio:

   > - Seleccione el parámetro Incluir el dominio de inicio de sesión de Windows con el nombre de usuario para pasar el dominio de inicio de sesión y nombre de usuario de Windows al servidor RADIUS. (valor predeterminado)
   > - O bien: Escriba un nombre de dominio específico.

6. Si lo desea, seleccione la opción No conectar a la red sin que el usuario haya iniciado sesión para obligar al adaptador inalámbrico a desconectarse después de cerrar la sesión.
7. Escriba el tiempo de espera de la autenticación LEAP (entre 30 y 500 segundos) para especificar cuánto tiempo debe esperar LEAP antes de declarar que ha fallado la autenticación y enviar un mensaje de error. El valor predeterminado es de 90 segundos.
8. Haga clic en Aceptar.
9. Habilite el perfil.