### Konfiguracja profilu w trybie ad hoc

Aby skonfigurować profil w trybie ad hoc, zmień na karcie Zaawansowane w oknie Zarządzanie profilami opcję Typ sieci. Dla trybu ad hoc zmodyfikuj następujące ustawienia:

- Nazwa sieci (na karcie Ogólne)
- Poziom mocy transmisji
- Preambuła 802.11b (w przypadku korzystania z protokołu 802.11b)
- Tryb bezprzewodowy przy uruchamianiu sieci ad hoc

Pamiętaj o wprowadzeniu odpowiednich zmian na kartach Ogólne i Zabezpieczenia.