### Fliken Diagnostik

På fliken Diagnostik i Atheros klientverktyg finns knappar för att ta emot och sända statistik. Du behöver inte göra några konfigurationer på fliken Diagnostik.

På fliken Diagnostik finns en lista med följande diagnostik för att ta emot och sända ramar som tagits emot eller sänts av det trådlösa nätverkskortet.

- Mottagna och sända multicast-paket
- Mottagna och sända broadcast-paket
- Mottagna och sända unicast-paket
- Totalt antal mottagna och sända byte

Klicka på knappen Adapterinformation om du vill ha mer information om det trådlösa nätverkskortet och NDIS-drivrutinen (Network Driver Interface Specification).

Klicka på knappen Avancerad statistik på fliken Diagnostik om du också vill se statistisk information om mottagning och sändning för följande mottagnings- och sändningsdiagnostik för ramar som tagits emot av eller sänts till det trådlösa nätverkskortet.

Skickade ramar Framgångsrikt skickade ramar Omtestade ramar Tappade ramar Inga ACK-ramar ACK-ramar RTS-ramar CTS-ramar (Clear-to-send) Inga CTS-ramar Omtestade RTS-ramar Omtestade dataramar | Mottagna ramar Framgångsrikt mottagna ramar Mottagna beacon Mottagna ramar med fel CRC-fel Krypteringsfel Dubbla ramar Åtkomstpunktsskillnader Datahastighetsskillnader Autentiseringstimeout Autentiseringsavslag: antalet åtkomstpunktsautentiseringsfel som det trådlösa nätverkskortet tagit emot Associeringstimeout Associeringsavslag: antalet åtkomstpunktsautentiseringsavslag som det trådlösa nätverkskortet tagit emot. Standard-MIC Standard-MIC-fel CKIP MIC CKIP MIC-fel