### Správa profilů

Záložka Správa profilů v Nástroji klienta Atheros slouží ke konfiguraci bezdrátového síťového adaptéru (bezdrátové karty).

Přidání profilu Úprava profilu Importování profilu Exportování profilu | Pořadí profilů Přepnutí do jiného profilu Odebrání profilu Připojení k jiné síti Zakázání připojené bezdrátové sítě LAN

Bezdrátový síťový adaptér pracuje buď v režimu infrastruktury (který využívá přístupových bodů), nebo v režimu Ad Hoc (skupina stanic vytvářejících bezdrátovou síť LAN).

Vyberete-li konfigurační profil v seznamu profilů, můžete zobrazit podrobnosti o tomto profilu, včetně typu sítě, režimu zabezpečení a síťových názvů (SSID) přidružených k tomuto profilu.