### 安全性標籤

在「Atheros 用戶端公用程式」中，您可以藉由按一下「設定檔管理」標籤中的「新增」或「修改」，來存取「安全性」標籤。 按一下「設定檔管理」視窗中的「安全性」標籤。

編輯「設定檔管理」的「安全性」標籤欄位來設定設定檔。若要定義安全性模式，請選取所需安全性模式的選項按鈕。請務必也編輯「一般」及「進階」標籤。

注意：如果已經核取已鎖定設定檔核取方塊，則無法移除或修改設定檔。不過，您可以編輯密碼欄位。請與您的系統管理員連絡。

設定安全性選項 | 站台正在使用的安全模式類型。其中包含下列選項： WPA/WPA2/CCKM WPA/WPA2 通行碼 802.1x 預先共用金鑰 (靜態 WEP) 無 這些選項定義唯一的網路設定安全性加密金鑰。
WPA/WPA2 | 啟用 WPA (Wi-Fi Protected Access)。 選取 WPA/WPA2 會開啟 WPA/WPA2 EAP 下拉式功能表。選項包括： EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP
| WPA/WPA2 通行碼 | 啟用 WPA/WPA2 通行碼安全性。 按一下「設定」按鈕，並且填入 WPA/WPA2 通行碼。
802.1x | 啟用 802.1x 安全性 此選項需要 IT 管理。 選擇 802.1x 會開啟 802.1x EAP 類型下拉式功能表。 選項包括： EAP-FAST EAP-TLS EAP-TTLS EAP-SIM PEAP (EAP-GTC) PEAP (EAP-MSCHAP V2) LEAP 如果無線介面卡所關聯的存取點的 WEP 是設定為「選用」，且用戶端已經啟用 WEP，則請確定已經選取「安全性」標籤中的「允許關聯至混用儲存格」，如此才可允許關聯。
預先共用金鑰 (靜態 WEP) | 啟用存取點與站台上同時定義的預先共用金鑰。 若要定義預先共用加密金鑰，請選取「預先共用金鑰」選項按鈕，並且按一下「設定」按鈕以填入「預先共用金鑰」視窗。 如果無線介面卡所關聯的存取點的 WEP 是設定為「選用」，且用戶端已經啟用 WEP，則請確定已經選取「安全性」標籤中的「允許關聯至混用儲存格」，如此才可允許關聯。
無 | 無安全性 (不建議使用)。
允許關聯至混用儲存格 | 若用戶端介面卡所關聯的存取點的 WEP 是設定為「選用」，且用戶端介面卡已經啟用 WEP，則請核取此核取方塊。否則用戶端無法建立與存取點的連線。
限制尋找網域控制器的時間 | 核取此核取方塊，並輸入在嘗試尋找網域控制器時驗證程序將逾時的秒數 (最多 300)。輸入 0 和取消核取此核取方塊一樣，都表示在尋找網域控制器時不設定時間限制。 注意：每當驗證計時器逾時或已找到網域控制器，驗證程序便會暫停。
群組原則延遲 | 指定 Windows 登入程序啟動群組原則前經過的時間。群組原則是 Windows 的一項功能，由系統管理員用於針對使用者的群組指定設定選項。其目標是要將「群組原則」的啟動延遲至無線網路驗證執行為止。有效範圍從 0 到 65535 秒。在此設定檔設定為作用中設定檔的電腦重新啟動之後，您設定的值才會生效。 只有在選擇 EAP 驗證方式時，此下拉式功能表才會有作用。