### 自動設定檔選取管理

在自動選取功能中加入設定檔後，無線介面卡就可以自動從設定檔清單中選取設定檔，並使用該設定檔來連接至網路。

在自動設定檔選取中加入設定檔：

1. 按一下「設定檔管理」標籤上的「排列設定檔」按鈕。
2. 會顯示「自動設定檔選取管理」視窗，其中的「可用的設定檔」方塊中會顯示一份已建立的所有設定檔的清單。
3. 反白顯示要加入至自動設定檔選取的設定檔，再按一下「新增」。所選的設定檔就會出現在「自動選取的設定檔」方塊中。

排列 自動選取的設定檔：

1. 反白顯示「自動選取的設定檔」方塊中的設定檔。
2. 視需要按一下「上移」、「下移」或「移除¡v。

> 「自動選取的設定檔」方塊中的第一個設定檔具有最高的優先權，而最後一個設定檔的優先順序則為最低。

3. 按一下「確定」。
4. 選取「自動選取設定檔」方塊。
5. 儲存修改過的設定檔。

   當您藉由選取「設定檔管理」標籤中的「自動選取設定檔」，來啟用自動設定檔選取功能時，用戶端介面卡就會掃描可用的網路。介面卡會使用優先順序最高且其 SSID 與所找到的網路相同的設定檔來連線至網路。如果連線失敗，則用戶端介面卡會嘗試使用與 SSID 相符但優先順序次高的設定檔，以此類推

啟用自動設定檔選取功能後，無線介面卡就會掃瞄可用的網路。介面卡會使用優先順序最高且其 SSID 與找到的網路相同的設定檔來連線至網路。如果連線失敗，則用戶端介面卡會嘗試使用優先順序次高的設定檔。