### Gjeldende status

Gjeldende status-fanen inneholder generell informasjon om programmet og funksjonene. Gjeldende status-fanen krever ingen konfigurasjon.

Den følgende tabellen viser elementene som finnes i skjermbildet Gjeldende status.

Profilnavn | Navn på valgt konfigurasjonsprofil. Angi konfigurasjonsnavnet på Generelt-fanen.
Koplingsstatus | Viser om stasjonen er tilknyttet det trådløse nettverket.
Trådløsmodus | Viser trådløsmodusen. Konfigurer trådløsmodusen på Avansert-fanen.
IP-adresse | Viser datamaskinens IP-adresse.
Nettverkstype | Typen nettverk som stasjonen er tilkoplet. Alternativene er: Infrastruktur (tilknytningspunkt) Ad hoc Konfigurer nettverkstypen på Avansert-fanen.
Gjeldende kanal | Viser gjeldende tilkoplet kanal.
Kontrollkanal | Viser kontrollkanalen. Bare tilgjengelig for 802.11n-enheter.
Utvidelses kanal | Viser utvidelseskanalen. Vises bare hvis STA er tilkoplet en 40 MHz-kanal. Bare tilgjengelig for 802.11n-enheter.
Serverbasert godkjenning | Viser om serverbasert godkjenning brukes.
Datakryptering | Viser krypteringstypen driveren bruker. Konfigurer krypteringstypen på Sikkerhet-fanen.
Signalstyrke | Viser styrken på signalet.

Klikk Avansert for å se avansert statusdiagnostikk.