### Bruke PEAP (EAP-GTC)-sikkerhet

Hvis du vil bruke PEAP (EAP-GTC)-sikkerhet i Atheros Client Utility, går du til Sikkerhet-fanen i Profilstyring-vinduet.

1. Velg alternativknappen WPA på Sikkerhet-fanen.
   ELLER Velg alternativknappen 802.1x på Sikkerhet-fanen.
2. Velg PEAP (EAP-GTC) på rullegardinmenyen.

Hvis du vil bruke PEAP (EAP-GTC)-sikkerhet, må serveren ha WPA-PEAP-sertifikater, og serveregenskapene må være angitt. Kontakt systemansvarlig.

1. Klikk Konfigurer.
2. Hvis du vil gjenoppta tilkoplingen uten å angi legitimasjon igjen etter et midlertidig brudd i tilkoplingen, velger du Gjenoppta alltid den sikre økten.
3. Velg riktig sertifiseringsinstans for nettverk på rullegardinlisten.
4. Angi et brukernavn for godkjenning av indre PEAP-tunnel:

> - Velg Bruk Windows-brukernavn hvis du vil bruke Windows-brukernavnet som PEAP-brukernavn.
> - ELLER Skriv inn et PEAP-brukernavn i Brukernavn-feltet for å bruke et eget brukernavn og starte PEAP-godkjenningsprosessen.

5. Velg Valider serveridentitet hvis du vil tvinge systemet til å godkjenne identiteten til serveren som et ekstra sikkerhetsnivå.
6. Velg sertifiseringsinstansen som serversertifikatet ble lastet ned fra, på rullegardinlisten Klarerte rotsertifiseringsinstanser.
7. Velg Token eller Statisk passord, avhengig av brukerdatabasen.
   Vær oppmerksom på at Token bruker en tokenmaskinvareenhet eller programmet Secure Computing SofToken (versjon 1.3 eller senere) for å få tildelt og angi et engangspassord under godkjenning.
8. Klikk Innstillinger, og:

> - La feltet for server- eller domenenavn stå tomt hvis du vil tillate at klienten godtar et sertifikat fra alle servere med et sertifikat som er signert av sertifiseringsinstansen som er oppført på rullegardinlisten Klarerte rotsertifiseringsinstanser i konfigurasjonsvinduet for PEAP (EAP-GTC), eller skriv inn domenenavnet for serveren som klienten skal godta sertifikater fra.
> - Hvis påloggingsnavnet ikke fylles ut automatisk, skriver du inn brukernavnet ditt i feltet.
> - Klikk OK for å lagre innstillingene og gå tilbake til Profilstyring-vinduet (Sikkerhet).

9. Klikk OK.
10. Aktiver profilen.