### Применение режима защиты EAP-SIM

Режим защиты EAP активируется на вкладке Защита окна «Управление схемами» клиентской утилиты Atheros.

1. На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией WPA/WPA2.
   ИЛИ: На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией 802.1x.
2. В раскрывающемся меню выберите EAP-SIM.

Включение режима защиты EAP-SIM:

Для использования режима защиты EAP-SIM необходим компьютер с поддержкой EAP-SIM. За помощью обращайтесь к администратору сети.

1. Если режим защиты EAP-SIM поддерживается, выберите в расположенном справа раскрывающемся меню пункт EAP-SIM, после чего нажмите кнопку Настроить.
2. В списке SIM-карт отображаются доступные SIM-карты, установленные в системе. Выберите необходимую SIM-карту в списке. Для обновления списка SIM-карт нажмите кнопку Обновить.
3. Введите идентификационные данные EAP-SIM для идентификации EAP:

> - Установите флажок Использовать IMSI SIM-карты для идентификации, чтобы использовать IMSI SIM-карты в качестве идентификационных данных.
> - ИЛИ: Введите идентификационные данные в поле «Идентификация EAP-SIM» для использования отдельных идентификационных данных пользователя.

4. Введите PIN-код, используемый для доступа к SIM-карте. Для SIM-карт, не требующих PIN-кода, поля PIN-кода отключены. Для запроса PIN-кода при идентификации оставьте поля PIN-кода пустыми.
5. Повторно введите PIN-код, используемый для доступа к SIM-карте, чтобы подтвердить его.
6. Нажмите OK.
7. Активируйте схему.