### Λειτουργία ειδικού δικτύου

Σε λειτουργία ειδικού δικτύου, ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου λειτουργεί στα πλαίσια ενός ανεξάρτητου συνόλου βασικών υπηρεσιών (IBSS), όπως φαίνεται στο παράδειγμα. Όλοι οι σταθμοί επικοινωνούν απευθείας με άλλους σταθμούς χωρίς να γίνεται χρήση σημείου πρόσβασης (AP).

Για να συνδεθείτε σε ειδικό δίκτυο, πραγματοποιήστε ρύθμιση των παραμέτρων του προφίλ λειτουργίας ειδικού δικτύου.