### LEAP 보안 사용

Atheros 클라이언트 유틸리티에서 보안을 사용하려면 프로필 관리 창의 보안 탭에 액세스합니다.

LEAP 보안을 위해서는 모든 인프라 장치(예: 액세스 지점 및 서버)가 LEAP 보안에 맞게 구성되어 있어야 합니다. IT 관리자에게 해당 사항을 확인합니다.

- LEAP 구성
- LEAP 사용 설정

LEAP 사용 설정

- 보안 탭에서 WPA 라디오 단추를 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 WPA-LEAP을 선택합니다.
- 또는 보안 탭에서 802.1x 라디오 단추를 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 LEAP을 선택합니다.

1. 구성 단추를 누릅니다.
2. 사용자 이름 및 비밀번호를 지정합니다.

> 라디오 단추를 사용하여 임시 사용자 이름 및 비밀번호 사용을 선택합니다.
> - Windows 사용자 이름을 LEAP 사용자 이름으로 사용하려면 Windows 사용자 이름 사용을 선택합니다.
> - 또는 LEAP 사용자 이름 및 비밀번호 수동 확인을 선택하여 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 LEAP 인증 프로세스를 시작합니다. 그러면 로그인 시 또는 사용자가 작업 메뉴에서 수동 LEAP 로그인을 선택할 때마다 사용자 이름 및 비밀번호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

> 라디오 단추를 사용하여 저장된 사용자 이름 및 비밀번호 사용을 선택합니다.

> - 로그인할 때마다 자동으로 인증하도록 LEAP 사용자 이름, 비밀번호 및 도메인을 지정합니다.

3. 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.
4. 비밀번호를 확인합니다.
5. 도메인 이름을 지정합니다.

   > - Windows 로그인 도메인과 사용자 이름을 RADIUS 서버에 전달하려면 사용자 이름에 Windows 로그온 도메인 포함 설정을 선택합니다. (기본값)
   > - 또는 특정 도메인 이름을 입력합니다.

6. 필요한 경우, 로그 오프한 후 무선 어댑터의 연결을 강제로 해제하려면 사용자가 로그인할 때까지 네트워크 연결 안함을 선택합니다.
7. LEAP가 인증 실패를 확인하여 오류 메시지를 보내기 전에 대기하는 시간을 지정하려면 LEAP 인증 시간 제한 값(30-500초 사이)을 입력합니다. 90초가 기본값입니다.
8. 확인을 누릅니다.
9. 프로필을 사용하도록 설정합니다.