### Služba automatické konfigurace

Tento oddíl popisuje činnost Nástroje klienta Atheros (ACU) a služby Automatická konfigurace bezdrátové sítě v systému Windows XP (WZCS, Wireless Zero Configuration Service).

#### Konfigurace bezdrátové sítě

Automatická konfigurace bezdrátové sítě v systému Windows je služba, která dynamickým způsobem spravuje bezdrátové připojení. Stačí zadat a nastavit pouze minimum informací potřebných pro připojení.

Chcete-li ve Windows XP nastavit službu automatické konfigurace, postupujte podle následujících kroků:

1. Ve Windows XP otevřete dialogové okno Vlastnosti bezdrátové sítě.
2. Zaškrtnutím políčka Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows aktivujete službu automatické konfigurace.

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, Windows XP převezmou kontrolu nad těmito nastaveními ve všech konfiguračních profilech.

- SSID
- Bezpečnostní klíče
- Nastavení Ad Hoc

Pamatujte, že Windows XP přebírají kontrolu nad těmito nastaveními ve všech konfiguračních profilech. Uživatelé tedy nemohou například vytvářet profily s odlišným nastavením, pokud je v systému Windows aktivní služba Automatická konfigurace bezdrátové sítě.

Nastavení Automatické konfigurace přepíší všechna nastavení konfiguračních profilů, i když zvolíte jiné možnosti. Nástroj klienta Atheros nicméně i nadále řídí následující nastavení, i když je služba automatické konfigurace aktivní:

- Nastavení napájení
- Aktivní/Pasivní prohledávání (kde lze použít)
- Vysílací výkon
- Bezdrátové pásmo
- Krátká/Dlouhá preambule (802.11b)

Při použití automatické konfigurace se v případě, že se pokusíte vytvořit či upravit konfigurační profil na záložce Správa profilů v nástroji ACU, zobrazí varovná zpráva.

Pro vypnutí služby automatické konfigurace ve Windows XP postupujte podle následujících kroků:

1. Ve Windows XP otevřete dialogové okno Vlastnosti bezdrátové sítě.
2. Zrušením zaškrtnutí políčka Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows deaktivujete službu automatické konfigurace.

Pokud je toto políčko prázdné, veškeré nastavení profilů je řízeno konfiguračními profily nastavenými na záložce Správa profilů v nástroji ACU.